数据中心能效限定值及能效等级（GB40879-2021）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 能效等级 | | |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| 数据中心电能比 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |